
朝批5号库智慧物流立体库供电项目

竞争性磋商文件

第一部分 竞争性磋商主要内容
	序号
	内容
	说明及要求
	备注

	1
	项目名称
	朝批5号库智慧物流立体库供电项目
	

	2
	采购人
	采购人：北京朝批商贸股份有限公司
采购人地址: 北京市朝阳区双龙南里204楼
采购联系人及电话：李达  15201067961
	

	3
	项目地点
	北京市朝阳区黑庄户乡双树南村大东路999号(朝批五号库)
	

	4
	采购方式
	竞争性磋商
	

	5
	投标文件递交
	竞争性磋商公告发出时间：2026年10月27日

投标文件开始接收时间：2026年10月28日 9:00

投标文件递交截止时间：2026年11月6日17:00

投标文件有效期：90日历天（从递交截止之日起算）

递交地点：北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库
	

	6
	投标文件要求
	1.内容齐全，图文清晰，笔迹端正。

2.投标文件递交后概不退还。
	

	7
	评审方法
	综合评分法，采购人将从价格、技术、服务等方面对响应文件进行综合评审，其中价格权重 50％，商务权重 20％ ，服务权重30％ 。
	

	8
	供应商资质要求
	1.企业法人或者其他组织的营业执照、自然人的身份证明；

2.具备履行合同所必需的经营范围及安全生产许可证； 

3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

4.项目有特殊要求的，提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
	


第二部分  综合评分表

一、评分办法
1、磋商小组根据评分标准对照各竞标人的竞标文件内容进行评分。
2、计分方法：将各竞标单位的得分合计后取平均值，即为该竞标单位的最终得分。
3、若得分有相同的，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且竞标报价相同的，按施工方案优劣顺序排列。
4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
二、评分标准

朝批5号库智慧物流立体库供电项目综合评分表
本次采用综合评分法，百分制                     评审人（签字）：

	类别
	评分标准
	分值
	得分

	
	
	
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	

	价格部分
	报价越低，得分越高
	50
	
	
	
	

	商务部分
	公司整体实力（管理人员、技术骨干等方面）
	20
	
	
	
	

	服务部分
	施工方案合理性
	30
	
	
	
	

	合计得分
	
	
	
	
	
	


第三部分  项目需求

项目概况

项目名称：朝批5号库智慧物流立体库供电项目

项目地点：朝阳区黑庄户乡双树南村大东路999号（朝批五号库）
项目内容：用电设备总体负荷约175KW,为匹配设备正常运行所需用电，需要购置电缆并进行铺设安装施工，长度约220多米（最终以现场实际测量为准）。

实施范围：仅限于朝批五号库内

项目质量技术服务要求

质量：项目质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准

安全：符合建筑施工有关安全规定及标准

要求：使用的施工材料符合国家标准及环保要求

服务：质保期不低于1年

第四部分  响应文件格式
（一）报价承诺函:
报  价  承  诺  函
致：北京朝批商贸股份有限公司
根据贵公司朝批5号库智慧物流立体库供电项目的邀请，我方愿意响应。
为此，我方作如下郑重声明：

1.我方愿意按照磋商文件的所有要求，提供所需的项目方案和服务措施，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实、准确、有效的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

2.按照磋商文件规定，本次提供产品的含税价，详见报价表。

3.我方正式提交响应文件1份。

4.供应商已详细审查全部响应文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

6.我方的报价文件在正式报价后 90  天内有效。

7.我方同意本文件合同条款及设定的付款及售后服务条件。

8.我公司（单位）参加本次朝批5号库智慧物流立体库供电项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在行业内从事相关工作未受到政府部门给予不良记录或行政处罚；没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态及没有被暂停或者取消投标资格；近三年没有骗取中标和严重违约问题。

9.与本次有关的一切正式往来通讯请寄：

响应单位全称：          

地址：                            
联系人：             

电话：                            

法定代表人或法定代表人授权代表签字及盖公章：

         

年   月   日

（二）供应商报价表：（供应商报价格式可根据实际情况自拟）
供应商报价表
	编号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	合计
	
	
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字及盖公章：

        

 年   月   日

第五部分 合同主要条款

甲方（发包方）：北京朝批商贸股份有限公司
乙方（承包方）：                        
甲乙双方就 185平方4+1芯国标电缆挖沟、铺设、回填、接线通电工程施工事宜，本着平等自愿、真实守信原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、工程概况
工程地点：北京市朝阳区黑庄户乡双树南村大东路999号（朝批五号库）
施工内容：电缆沟开挖、沟底平整、细沙铺垫、全新国标185平方4+1芯电力电缆采购敷设、土方回填夯实、地面恢复、电缆头制作压接、绝缘防护、接线安装、通电调试、现场垃圾清运、成品验收交付。
施工长度：总长约      米，最终按实际竣工实测合格长度结算。
施工标准：严格按照电力施工常规规范施工，电缆埋深达标、布线规整无扭曲破损、接头绝缘可靠、通电稳定无短路漏电，完全满足安全正常使用要求。
二、承包方式与工程价款
承包方式：包工包料全包（乙方负责：国标电缆主材、所有辅材、人工、机械、运输、开挖、敷设、接线、调试、清运、税费、售后质保全部内容）
工程总价：___________元（大写：     ），详情后附报价单。
三、施工工期
开工日期：______年____月____日  
竣工日期：______年____月____日  
乙方需按期保质完工，非不可抗力不得拖延工期。
四、付款方式
工程全部施工完成、通电调试正常、甲方验收合格后，甲方一次性结清全部工程全款，无预付款、无质保金。

五、质量与质保约定
乙方承诺所用电缆为全新国标185平方4+1芯正品电缆，非非国标、二手、翻新线材，材料进场可随时核验。

施工工艺规范达标，线路布局合理、安全可靠。
本工程质保期    年，自验收通电当日起计算。

质保期内因线材质量、施工敷设、接线工艺问题造成漏电、断电、发热、故障等问题，乙方免费上门维修、更换、整改。
人为破坏、私自改线、外力碾压损伤、自然灾害、甲方超负荷用电不在质保范围内。
六、安全责任
乙方为本次施工安全第一责任人，施工全过程的人员安全事故、设备损坏、第三方财物损失、劳资纠纷等全部由乙方全权承担，与甲方无任何责任关系。

施工过程中做好现场防护，不得损坏原有道路、管网、绿化及设施，如有损坏由乙方全额修复、赔偿。
七、双方责任
甲方负责提供施工场地、协调现场通行、及时验收、按期结清工程款。
乙方文明施工、规范作业、完工清场、恢复地面原貌，做到工完场净。
八、其他约定
验收标准：全线通电正常、运行稳定、无安全隐患即为合格。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签章生效，具有同等法律效力。
九、违约责任
1. 乙方未按本合同约定的工期完工的，每逾期一日，应向甲方支付暂定工程总价款______%的违约金；

2. 乙方施工工程质量不符合合同约定或国家相关标准的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理、返工或更换；乙方拒绝修理、返工或更换的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收全部款项并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3. 甲方未按本合同约定的期限支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项______%的违约金。

4. 任何一方违反本合同其他约定的，应赔偿守约方因此遭受的全部直接损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等合理维权费用）。

十、争议解决
1. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（签章）：______________    乙方（签章）：______________  

日期：______年____月____日      日期：______年____月____日 
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